Сохраните прошивальщик (EXE) и файл прошивки (BD) на носитель, который является загрузочным для DOS (кроме диска, который собираетесь прошить).
Убедитесь, что ваш компьютер защищён от сбоев электропитания во время перепрошивки (например, подключён к ИБП с заряженными батареями).
Загрузитесь с носителя.
Запустите прошивальщик на выполнение.
Введите номер диска, который хотите прошить (лично я рекомендую перед прошивкой отключить все диски, кроме прошиваемого).
Введите ревизию прошивки - 3EA или 3MA.
Выберите тип файла (BD).
В случае успешной прошивки вы увидите на экране "PASS", иначе - "FAIL".